Утверждаю:

 Генеральный директор

 ООО «ХХХХХХХХХХХХХ»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пушкин А.С.

**Протокол промывки доильной установки**

* Нажмите F-8-↑ на панели компьютера, чтобы опустить доильные аппараты.
* Отсоедините каждый аппарат от крепежа.
* Установите аппарат на промывочные чашки, убедившись, что сосковая резина плотно зафиксирована.
* Нажмите кнопку завершения смены на первой панели компьютера, чтобы установить режим промывки (на дисплее всех компьютеров должно отобразиться «….»)
* Закройте вентиль пластинчатого охладителя, расположенный в техническом помещении.
* Вручную запустите насосы, чтобы опустошить молокоприемники. Подождите 10 секунд, пока не услышите характерный звук.
* Закройте клапан молочного танка (1), отключите систему Hygenius (2), отсоедините трубу для заполнения молочного танка, расположив ее вертикально, подсоедините к линии промывки (3), соедините две трубы в верхней части моечной цистерны (4), запустите промывочный цикл в системе Hygenius (5), следите за циклом промывки, чтобы убедиться, в том, что она осуществляется в правильном режиме.

Заведующий фермой Додон Т.