Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «ХХХХХХХХХХХХХХ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пушкин А.С.

**Протокол доения в доильном зале 2х5**

1. За 10 минут до начала дойки загоните коров в накопитель, закройте ворота.

2.Спуститесь в яму доильного зала.

3. Наденьте перчатки.

4. Снимите аппараты с промывочных чашек.

5. Повесьте доильные аппараты на веревки.

5. Нажмите на электронном табло кнопку отсоединения Detach.

6. Отрегулируйте молочный и пульсационный шланги.

Сразу после того, как первые коровы начали заходить в доильный зал, оператор машинного доения начинает процедуру доения.

**Первая процедура:**

1. Стряхните грязь тыльной стороной ладони.

2. Обработайте соски раствором до доения.

3. Тщательно помассируйте соски.

4. Потрите кончик каждого соска большим пальцем дважды, чтобы очистить сосок.

5. Сдоите две струйки молока с каждого соска.

*Это занимает 10 сек. для каждой коровы. Повторите шаги 1-5.для каждой коровы.*

Вернитесь к первой коровы и начинайте вторую процедуру.

**Вторая процедура:**

1. Чистой салфеткой протрите два дальних соска.

2. Протрите два ближних соска.

3. Убедитесь в том, что соски чистые.

*Повторите шаги 1-3 для каждой коровы.*

Вернитесь к первой коровы и начинайте третью процедуру.

**Третья процедура;**

1. Быстрым движением присоедините доильный аппарат.

2. Поправьте веревку крепежа, если необходимо.

3. Поправьте молочный шланг, если необходимо.

*Повторите шаги 1-3 для каждой коровы.*

Переходите на противоположную сторону доильного зала и повторите первую, вторую и третью процедуры.

1. После окончания дойки возьмите стакан и обмакните все соски раствором после доения.

2. Проследите, чтобы вся область соска была обработана.

Подгоняйте оставшихся подоенных коров, следуйте за последней коровой, пока она не зайдет назад в свою секцию, и закройте ворота.

**Споласкивание доильных аппаратов**

После завершения дойки каждой группы и после того, как все животные покинули доильный зал, операторы споласкивают доильные аппараты и смывают навоз с платформы водой из шланга, вытирают прилипшую грязь со стаканов доильных аппаратов и сосковой резины.

*Примечание: Не разбрызгивайте воду на подоенных коров.*